**招标数据表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 华沃（枣庄）水泥有限公司 |
| 招标联系人 |  杨加利 | 商务联系方式 | 电话： 18806322126 |
| 邮箱:sdqx\_jiali\_yang@126.com |
| 技术联系人 | 孙京哲 | 技术联系方式 | 电话：13969486002 |
| 邮箱:sdqx\_jingzhe\_sun@126.com |
| 项目名称 | 料棚喷雾降尘项目 |
| 项目地点 | 华沃（枣庄）水泥有限公司 |
| 资金来源及到位情况 | 自筹 | 工期 | 35天 |
| 预算金额 | 620000.00元 | 质量标准 | 合格 |
| 分包情况 | 无 | 质保期 | 12个月 |
| 标段详细划分情况 | 不分标段 |
| 履约保证金 | 30000.00元（大写：叁万圆整） |
| 对投标单位资质要求 | 1.在中国境内合法注册，具有独立法人资格，经营范围包含本项目采购的相关内容和相应服务的生产厂家或代理商；2.必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有良好的商业信誉，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.具有履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力；4.本次采购不接受联合体投标。  |
| 付款方式 | 1.工程完工、竣工验收合格后，付至合同总额的70%，审计完成并开具13%全额增值税发票后付至审计额的90%。质保金10%，质保到期无质量问题后一次无息付清。2.乙方同意并确认，乙方接受甲方以现金（可接受承兑）的方式向乙方支付本合同项目款。 |
| 技术参数及要求 | 1.主机应采用变频恒压控制，由压力变送器实时采集系统压力回传变频器自动调整，具有漏电保护、过载保护、过欠压保护、电机软启动保护等功能，保证系统安全。2.主机标配PLC粉尘检测控制系统，预先设定好粉尘浓度上下限，达到上限自动开始喷雾，降低到下限后自动停止喷雾，人机界面系统配置全彩触摸屏，可通过现场触摸来调整设定参数、开关系统、实时查看工作状态。3.主机配备5um精度水处理系统和2T缓冲水箱，保持水源洁净，保护喷头不堵塞，实现缺水自动加水、水满自动停止功能。4.主机配置有缺水停机保护装置和警示功能，当水源供应不足时系统自动停机，触摸屏红色缺水指示闪烁，保护水泵电机安全。5.喷嘴选用快插式喷嘴，雾化均匀细微，替换方便，不易堵塞可清洗。6.管道采用自带保温PEX管和铝塑管，三位一体结构，内层为管材本体，中间层为PE发泡保温层，外层为橡塑抗老化层，管材管件连接后实际测试耐压2小时均值大于1.6Mpa。7.主机配备旁路自动吹扫功能，实现停机后吹扫管路排水，有效解决冬季结冰问题。8.泵体过流部件整体采用不锈钢材质，不会对水质造成二次污染，彻底杜绝普通泵使用一段时间后泵体生锈造成喷头堵塞的难题。9.整机使用不锈钢机架，模块化应用。10.具体施工方案见附件。 |
| 是否有其它注意事项 | 1.氧气、乙炔、电焊条、吊车、擦机布、工器具等均由乙方自备。2.认可并接受华沃枣庄水泥公司《劳务、外来施工安全、环保施工管理协议》 |