|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYHJ/CX—D—35（01） | | | | |
| **pic** | | | | |
| **检 测 报 告** | | | | |
| 编号: 三益（检）字 2021年第097-15号 | | | | |
|  | | | | |
| **项目名称:** | | 废 水 |
| **委托单位:** | | 枣庄南郊热电有限公司 |
| **检测类别:** | | 自行检测 |
| **报告日期:** | | 2021年11月25日 |
|  | |  | | |
| **山东三益环境测试分析有限公司** | | | | |
| （加盖检测专用章） | | | | |

SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | | 废 水 | | | 检测类别 | | 自行检测 | |
| 委托单位名称 | | 枣庄南郊热电有限公司 | | | | | | |
| 委托单位地址 | | 枣庄经济开发区长江路26号 | | | | | | |
| 联系人 | | 张超 | | | 联系电话 | | 13465951618 | |
| 采样点位 | | 枣庄南郊热电有限公司 | | | 采样说明 | | 自行检测 | |
| 采（送）样人员 | | 周欣鹏、丁玉龙 | | | | | | |
| 样品状态  特征描述 | | / | | | 检测环境 | | 符合要求 | |
| 采（送）样日期 | | 2021.11.18 | | | 检测日期 | | 2021.11.18—19 | |
| 检测项目 | | 见附表 | | | | | | |
| 检测依据 | |
| 检出限 | |
| 主要设备 | |
| 检测结论 | | 仅提供数据，不作判定 | | | | | | |
| （检测专用章）  年 月 日 | | | | | | |
| 备 注 | | ND表示未检出 | | | | | | |
| 编制人 | [createBy] | | 审核人 | [bg1] | | 授权签字人 | | [bg2] |

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水检测结果表 | | | | | |
| 采样日期 | 检测点位  样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 2021.11.18 | 生活污水排放口（DW005） FS2111180801 | 无色,无气味,无浮油 | 硫酸盐 | 381 | mg/L |
| 生活污水排放口（DW005） FS2111180802 | 硫酸盐 | 377 | mg/L |
| 生活污水排放口（DW005） FS2111180803 | 硫酸盐 | 385 | mg/L |
| 生活污水排放口（DW005） FS2111180901 | 无色,无气味,无浮油 | 硫酸盐 | 379 | mg/L |
| 生活污水排放口（DW005） FS2111180902 | 硫酸盐 | 382 | mg/L |
| 生活污水排放口（DW005） FS2111180903 | 硫酸盐 | 384 | mg/L |

附表1 废水

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 分析人 |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法GB/T 11899-1989 | / | 张存石 |

附表2 主要设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器编号 | 仪器型号 | 仪器名称 |
| A1012F01 | FA2004B | 电子天平 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*